|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **學校** |   | **時間** | 2019  |

|  |
| --- |
|  **檢驗項目** |
| 1.□室內外管材水平垂直面依規範用PVC。 2.□各網路線路須以水平或垂直佈放。 3.□所有配管、線、槽整齊置放或架設(吊管)。 4.□進線須全程配管包覆，穿牆、門窗。 5.□管路標示編號標示。 6.□配管使用單邊夾或雙邊夾採螺絲固定。 7.□管線進教室使用快接。 8.□管線進教室矽利康補洞。9.□使用金屬束帶。 |  備註 |
|  □有尚未施作項目: |
|  10.□教室配管線到AP資訊插座。 11.□AP教室位置確實(中央前後1/3，離四周牆面一米已上)。 12.□資訊插座與AP距離不超過20公分以內位置。 13.□教室內新舊資訊盒編號標示。 14.□舊資訊盒全面更新(含內部接頭)並用二根螺絲固定。 15.□設備AP、5Port固定確實(5Port 需用三根螺絲固定)。16.□舊資訊盒Uplink線連接到5Port Switch  |
|  17.□新機櫃、移動機櫃，Panel、UTP、光纖線作業確實。  18.□機櫃線圈標號及port位標明清楚。 19.□L2 Cisco2960光纖跳線到Cisco 3620 (10G) |

**前瞻第一階段工程改善事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地點位置 | 照片 | 改善事項&目標 | 備註 |
|  |  | 有3處快接盒未密封2.所有鑽牆洗洞處皆未以矽利康填補3.機櫃外移後未整線，造成機櫃門無法關上 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 組長確認: